현장맞춤형 스마트건설 유망기술 발굴을 위한 수요조사서

대한건설정책연구원은 『강소기업 육성을 위한 현장맞춤형 스마트건설 기술 개발 기획(발주기관: 국토교통과학기술진흥원)』 과제를 수행하고 있습니다. 이에 전문건설사 수요와 눈높이에 맞는 스마트 유망기술 발굴을 위해 2페이지 참고에 제시된 건설현장 단위 작업 문제점(근로자 신체 부담, 높은 품질 변동성 및 안전 리스크, 높은 작업 난이도 등)을 해결하기 위한 기술개발 과제를 10페이지 양식을 활용하여 제안 부탁드립니다.

※ 현장맞춤형 스마트 건설기술 : 콘크리트 시공이음부 요청생성 로봇(장비)과 같이 작업 단위에서 간단하고 사용하기 쉬운 기술을 적용하여 개발과 동시에 활용 가능한 간이·반자동·다목적·저위험 기술(장비, 도구·공구, SW, 재료 등)

예시) 콘크리트 시공이음부 요철 생성을 위해 특수 바퀴를 탑재한 소형 로봇(장비)으로 작업자가 리모트컨트롤러로 조종

ㅇ 조사기간 : 2025년 5월 21일(수) ∼ 2025년 6월 16일(월)

ㅇ 책 임 자  : 대한건설정책연구원 홍성호 선임연구위원 (02-3284-2609 / hsh2023@ricon.re.kr)

ㅇ 회 신 처  : 대한건설정책연구원 조재용 부연구위원 (02-3284-2625 / adelid83@ricon.re.kr)

※ 타당성과 우수성이 검증된 과제는 제안자에게 소정의 자문비 지급 예정

제안자 인적사항 및 개인정보 수집 동의

기 관 명		기관유형 (해당란 체크 ☑)	□ 연구소 □ 건설사, □ 대학 □ 설계/감리/건설사업관리,□ 기타( )
부 서 명		직 급
성 명		전화번호	(직 장)
전자우편			(핸드폰)

■ 개인정보의 수집 이용

ㅇ 개인정보 수집 이용 목적 : 국토교통부 소관 연구개발사업의 신규과제 발굴을 위해 추진되는 기술수요조사와 관련하여 필요한 자문 등에 활용

ㅇ 수집하는 개인정보의 항목 : 소속기관명, 성명, 전화번호(사무실, 핸드폰), 이메일, Fax 번호, 소재지 주소 등 제안자 인적사항

ㅇ 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 기술수요조사서 제출일 ~ 본 연구기획 완료일

■ 개인정보의 제공

ㅇ 제공받는 자 : 국토교통과학기술진흥원, 대한건설정책연구원

ㅇ 제공받는 자의 이용 목적 : 제안된 기술수요를 반영한 본 연구기획에 필요한 자문요청 등에 활용

ㅇ 제공항목 : 소속기관명, 성명, 전화번호, 이메일, Fax 번호, 소재지 주소 등 제안자 인적사항

ㅇ 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 기술수요조사서 제출일 ~ 본 연구기획 완료일

※ 동의 거부권리 안내 : 신청인은 본 개인정보 수집에 대한 동의를 거부하실 수 있습니다. 이 경우 업무에 필요한 연락이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

본인은 개인정보 처리에 관하여 고지받았으며 이를 충분히 이해하고 동의합니다.

동의일 : 2025년  월   일

동의인 :              (서명 또는 인)

참고		현장맞춤형 스마트건설 유망기술 적용 작업

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
1. 상하수도 공사업	1.1. 관부설공사	배관설치	작업내용	상수도 공급을 위해 지하에 수도관을 운반·매설하는 작업
			문제점	중량물인 수도관 운반을 위한 크레인은 협소한 도심지 공사에서 사용하기 힘들고 굴삭기(백호) 활용도 원칙적으로 금지되어 있어 수도관 운반 시 작업자 근골격계 부담 문제가 크게 발생함.
	1.2. 배관접합 공사	도복장강관 용접접합	작업내용	강관을 용접하여 연결하는 작업
			문제점	숙련공 부족으로 인해 용접품질의 변동성이 높고 내부 용접 시 좁은 공간으로 인해 작업이 어렵고 산소결핍·유해가스로 인해 질식 등 안전 위험도 발생함.
	1.3. 세척 및 갱생 공사	세척공사	작업내용	기존 배관 내부의 녹, 슬러지 등을 제거하여 수질을 개선하는 작업
			문제점	곡관부, 분기관 등 복잡한 구조로의 장비 접근이 어렵고, 기존 방식은 작업 길이/범위가 제한되어 공사비가 증가함
	1.4. 불용관정비 및 수복구 공사	누수복구공사	작업내용	수도 배관에서 발생한 누수를 탐지하고 복구하는 작업
			문제점	현재 활용 중인 음향 기반 누수 탐지 장비는 점검 인력의 숙련도에 크게 의존하여 정확한 누수 탐지가 매우 어려움
	1.5. 관부설공사	부단수 연결	작업내용	단수 없이 새로운 배관을 연결하는 작업
			문제점	부단수에 활용하는 장치가 매우 크고 무거워 운반과 설치가 어렵고 작업자 근골격계 부담 문제가 크게 발생함.
2. 조경식재 시설물공사업	2.1. 조경유지 관리공사	전정	작업내용	나무의 건강과 미관 유지를 위해 가지치기를 하는 작업
			문제점	가지 적재의 어려움이 발생하고, 현장 주위 차량, 보행자, 배전선로로 인해 작업 효율이 매우 떨어짐. 또한 고소 작업으로 근로자의 높은 사고 위험이 발생함.
	2.2. 조경시설물 설치공사	수경시설 설치	작업내용	분수, 연못, 수로 등 물을 활용한 조경 시설을 설치하는 작업
			문제점	기온 등 외부 영향으로 수질 악화, 펌프 고장 등 품질 및 유지관리 문제가 빈번히 발생하고, 전문적인 설계·시공·운영 기술이 부재함.
	2.3. 조경시설물 설치공사	놀이시설 설치	작업내용	놀이터 등 놀이시설 및 놀이기구를 설치하는 작업
			문제점	놀이터 그림 도안 시 상당한 숙련도가 필요하나 숙련공 부족으로 인해 품질 변동성이 크고, 사용 안전 모니터링과 품질 표준화가 부재함. 특히, 물놀이형 놀이시설에 사용되는 EPDM 마감재의 유지보수가 어려움
	2.4. 기반시설 설치	관수시설 설치	작업내용	스프링클러, 자동 관수 시스템 등 물 관리를 위한 급수 시설을 설치하는 작업
			문제점	점적 관수는 막힘, 파손에 취약해 적용이 제한되며, 동파 관련 유지보수가 어려움
	2.5. 조경유지 관리공사	시비 및 약제 살포	작업내용	식물 활착을 용이하게 하기 위한 과정으로, 비료 및 영양제를 살포하는 작업
			문제점	환경 보호를 위한 액상 형태의 미생물 약제가 존재하나, 유통성 및 배양 문제로 현장 적용에 한계가 있음. 또한 살포 미균등성 등 품질 변동성이 높음.

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
3. 지반조성 포장공사업	3.1. 일반토공사	흙막이	작업내용	굴착 시 토사 붕괴 방지를 위한 작업
			문제점	도심지 공사 시 협소한 작업 공간으로 인해 자재 반입 및 설치에 어려움이 있으며, 기존 장비의 활용성도 낮아 작업 효율이 낮음.
	3.2. 일반토공사	잔토처리	작업내용	터파기 후 발생한 불필요한 흙을 처리하는 작업
			문제점	토석정보시스템이 있으나 실시간 토사 정보가 공유되지 않아 활용성이 낮고 토사 정보 공유에 대한 강제성이 없어 실효성이 부족함.
	3.3. 일반토공사	다짐	작업내용	토양의 입자 간 간격을 줄여 밀도를 증가시키고, 지반의 강도를 높이며 침하를 방지하는 작업
			문제점	다짐 정도에 대한 변수가 많아 적절한 다짐 횟수와 강도 산출이 어려워 균일한 품질을 얻기 어려움
	3.4 일반토공사	흙깎기 및 쌓기	작업내용	굴착을 통한 지반 조성과 빈 공간을 흙으로 채워 지반 안정성을 확보하기 위한 작업
			문제점	일부 필수 공법의 과설계가 잦고, 터널공사 등 지하수의 현장 모니터링이 없어 붕괴 등의 위험이 존재함. 안전-품질-생산성-공사기간의 종합적인 고려가 힘듦
	3.5 일반토공사	콘크리트 뿜어붙이기	작업내용	시멘트 모르타르나 콘크리트를 고압으로 뿜어 사면에 밀착시키는 작업
			문제점	인력 기반으로 작업 시 리바운드 손실분이 많으며, 숏크리트 품질이 고르지 않은 문제가 있음
4. 철강구조물공사업	4.1 제작공사	강재 절단 및 구멍 뚫기	작업내용	공장에서 도면상의 길이와 형상으로 철강을 자르고 볼트 체결, 리벳 연결 및 배관 작업을 위한 구멍을 뚫는 일련의 작업
			문제점	단일 공정은 기계화되어 있으나, 공정 간 연결 및 관리 체계가 부족해 병목 현상이 발생하고 생산성도 저하됨.
	4.2 볼트접합 및 핀연결공사	볼트 조임 후 검사	작업내용	볼트 접합부가 설계된 강도를 확보하고, 구조적 안전성을 보장하는지 확인하는 작업
			문제점	체결 불량 시 구조적 결함으로 이어질 가능성이 높으나, 현장 설치 후 체결과 밀착면 검사가 현실적으로 어려워 품질 변동성과 붕괴 등의 안전 위험이 발생할 소지가 있음
	4.3 조립 및 설치공사	공사용 가설물 준비 및 안전장치 설치	작업내용	안전하고 효율적인 조립 및 설치 공사를 위해 가설물과 안전장치를 설치하는 작업
			문제점	설치 작업 도중 추락 및 전도에 대한 위험성이 크나, 안전한 설치 공정 계획과 안전 모니터링이 부재함.
	4.4 용접공사	아크용접 (FCAW, SAW, GMAW)	작업내용	공장에서 부재를 영구적으로 결합하기 위해 전기아크를 이용하여 금속을 녹여 접합하는 용접 방법
			문제점	계측 및 품질 검사가 주로 인력에 의해 수행되고 있으며, 기존 자동화 방식은 스캐닝 시간이 길고 이물질에 취약함
	4.5 제작공사	부재 조립 및 가용접	작업내용	공장에서 철골 부재를 정렬하고 볼트 또는 용접으로 조립하는 작업
			문제점	재료와 부재를 자동화 장비에 맞춰야 하는 상황으로 로봇이 형상, 주변 환경을 스스로 인식하지 못함. 강구조물의 형상이 다양하여 기존 공장 설비를 활용한 자동화 한계

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
5. 기계설비 공사업	5.1 배관설치공사	배관 구배 등 고정 상태 확인 및 조정	작업내용	천정 등에 배관설치 완료 후 배관의 구배 상태 등을 확인하는 작업으로서, 현재 수평 레이저 레벨기를 사용해서 구매를 측정하고 시공 중간과 마지막에 검사하고 있음.
			문제점	배관의 구배 검측의 어려움으로 배관공사 완료 후 역구배 등이 발생하는 문제가 발생함.
	5.2 덕트설치공사	Insert Plate 설치, 전산볼트 설치 (덕트 보강 및 행거 위치)	작업내용	공장제작 덕트를 현장에 설치하면서 필요 시 덕트를 보강하는 작업
			문제점	기본적으로 덕트의 장·단비 확인뿐만 아니라 덕트 보강 및 설치 안전성 검토의 어려움이 발생함.
	5.3 잡철물공사 (가대설치공사)	Shop DWG 확인 (배관/덕트 크기, 하중)	작업내용	배관/덕트 설치를 위한 가대설치 작업
			문제점	현장여건, 구조 안전성 검토 없이 가대설치 계획이 수립되어 가대가 불가한 곳이나 간섭이 발생하는 곳에 설치되거나 구조 안전성이 취약하여 붕괴 등의 문제가 발생
	5.4 기구설치공사	설치위치마킹	작업내용	기구가 설치되는 위치를 표시하는 작업
			문제점	기구는 매우 많고 인력에 의해 설치되며, 기구를 설치하기 위한 정확한 위치 등을 파악하기 어려워 하자가 많이 발생
6. 철근 콘크리트 공사업	6.1 거푸집 설치 공사	부재별 거푸집 설치계획	작업내용	부재별 형태, 크기 및 규격 등을 고려하여 거푸집의 종류와 재질을 선정하고 설치 순서와 일정을 수립하는 작업
			문제점	거푸집 선정과 설치계획 수립은 높은 기술력과 전문성이 요구되는 작업임. 기술력과 전문인력 부족으로 인해 비정형 등 다양한 부재에 적합한 거푸집 설치 및 계획 수립 시 어려움이 발생함
	6.2 일반 콘크리트 타설공사	콘크리트 다짐 및 진동 작업	작업내용	콘크리트의 내부 및 외부 품질을 위해서 진동을 통해 충실률과 철근의 부착률을 확보하는 작업
			문제점	진동 다짐의 경우, 부재의 크랙 발생, 콘크리트 표면품질 확보의 어려움이 발생
	6.3 거푸집 설치 공사	동바리 계획 (이동 동바리, 시스템 가설재)	작업내용	거푸집을 안정적으로 지지할 수 있도록 동바리 하중, 배치, 재료, 순서, 점검 계획을 수립하는 작업
			문제점	시스템 동바리의 종류가 부족하고, 중량물인 시스템 동바리 이동 시 작업자의 근골격계 부담 문제가 크게 발생함.
	6.4 마감작업	콘크리트 부재의 표면처리 작업	작업내용	거푸집 탈형 이후, 콘크리트 표면의 치수 및 품질을 확보하기 위해 수행되는 작업
			문제점	콘크리트 표면에 관한 품질 요구수준이 크게 높아짐에 따라 크랙, 배부름 해소를 위한 추가 작업이 많아져 작업 효율이 낮음
	6.5 측량 (거푸집 설치 전)	거푸집 위치 선정 및 측량 작업	작업내용	거푸집 설치 시, 기준점을 설정하고 거푸집의 정확한 위치를 표시하는 작업
			문제점	아직 재래식 기구(레벨기 등)와 먹매김을 많이 활용하여 거푸집 설치 위치의 오차가 높아 골조의 품질 변동성이 큰 상태임.

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
7. 철도궤도 공사업	7.1 운행선 공사	임시선 공사	작업내용	열차 운행을 위한 임시선 레일 및 장치를 설치하는 작업
			문제점	열차가 운행되는 동안 작업하므로 안전 확보의 어려움 발생
	7.2 분기기 부설공사	분기기의 고저 맞춤작업	작업내용	레일의 높이와 침목 및 궤도의 수평을 조절하는 작업
			문제점	레벨 맞추기가 상당히 어려워 선형 위치 오차가 발생함
	7.3 콘크리트 궤도부설공사	콘크리트 타설 (압송)	작업내용	고압 배관을 활용하여 궤도의 콘크리트를 타설하는 작업
			문제점	고압 배관의 길이가 길어 막힘 현상이 자주 발생하고 배관의 막힘 위치를 신속히 파악하기 힘듦
	7.4 콘크리트 궤도부설공사	콘크리트 타설 (미장)	작업내용	궤도 콘크리트 마감면을 미장하는 작업
			문제점	인력으로 미장작업을 수행하므로 효율성과 품질이 낮음.
	7.5 공통확인 사항	교량 구간의 확인	작업내용	교량의 구조적 안전성과 궤도 상태를 점검하기 위한 작업
			문제점	교량의 움직임으로 인해 정확한 위치 정보 획득이 어려움
8. 수중준설 공사업	8.1 준설공사 (상하수도 포함)	퇴적물 제거 (기계, 펌프)	작업내용	수로, 항만, 교량, 기초 등에서 수로의 깊이 확보를 위해 퇴적물을 제거하는 작업
			문제점	사용기한이 오래된 배관의 경우 세균 감염 문제가 발생함.
	8.2 교량 기초공사	말뚝 및 기초 공사	작업내용	수중 구조물 기초를 형성하기 위한 말뚝 설치 작업
			문제점	시트 파일, 프리캐스트 파일 등을 설치하기 어렵고, 부식 우려가 높음. 기초 중량보다 부력이 클 경우, 기초 부위 상향 변위가 발생함
	8.3 해상 배관공사	관부설 공사	작업내용	수중에 상하수도관, 가스관, 전기배관 등 관로를 설치하는 작업
			문제점	조류, 수중시야, 풍랑 등에 따라 품질 변동성이 매우 높음.
	8.4 수중콘크리트 공사	수중콘크리트 타설	작업내용	수중 구조물 기초를 시공하기 위해 콘크리트를 타설하는 작업
			문제점	수중 콘크리트 수송, 양생, 타설이 어렵고, 부분 단면 거푸집, 수중 콘크리트에 적합한 혼화재가 없어 품질 확보가 어려움
	8.5 콘크리트블록 설치 공사	바지선 선적	작업내용	준설 장비나 자재 등을 운반하는 작업
			문제점	해상 구조물 및 자재 운송 시 부력에 따른 흘수 변화로 인해 운반 중 안전관리의 어려움 발생
9. 승강기/삭도공사업	9.1 건설 공사용 엘리베이터 공사	앵커볼트 작업	작업내용	승강로 벽에 가이드 레일을 고정하는 작업
			문제점	앵커볼트 설치 작업 시, 사전 앵커 볼트 마킹 작업이 필요하고, 작업 시 노동강도와 위험도가 상당히 높음
	9.2 건설 공사용 엘리베이터 공사	형판 작업	작업내용	기준점을 설정하고 구조물을 고정하는 작업
			문제점	재래식 방식(자, 추)으로 기준점을 설정하여 정밀도가 낮고 품질 오차도 발생함.
	9.3 건설 공사용 엘리베이터 공사	과속 및 역행방지장치설치 작업	작업내용	승강기의 과속 및 역행을 방지하는 장치를 설치하는 작업
			문제점	고정밀 작업이나 고소작업, 좁은 공간, 고압 전류로 인해 낙하, 협착, 감전 등의 위험이 존재함
	9.4 건설 공사용 엘리베이터 공사	삼방틀 설치	작업내용	승강장 문과 정밀하게 수직·수평을 정렬하고 고정하는 작업
			문제점	정밀도 확보가 어렵고 많은 작업시간이 소요됨. 마감공사와 간섭 현상이 많이 발생하여 역공사 가능성 높음
	9.5 건설 공사용 엘리베이터 공사	승강장실 설치	작업내용	승강기의 카에 승객이나 화물을 승하차하기 위한 공간을 확보하는 작업
			문제점	협소 공간으로 인해 자재 운반 및 조립이 어렵고 정밀 시공도 난이함.

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
10. 구조물해체비계공사업 (구조물해체)	10.1 내외부 해체공사	외부 낙하물 우려가 있는 외장재 우선 해체	작업내용	구조물 해체 시 낙하 위험이 있는 돌출부위(간판 등), 외장재(석재, 타일 등)를 작업 전에 미리 제거하는 작업
			문제점	고소 작업 환경(스카이 작업, 비계 등)의 위험성, 자재 낙하위험성, 수작업 해체로 인한 생산성 및 효율성 저하 문제 등 발생
	10.2 가설공사	외부 강관비계 및 방진망 해체	작업내용	설치 순서의 역방향으로 건물 외부에 설치되어 있던 강관비계 및 방진망을 해체하는 작업
			문제점	비계를 수직 운반하는 과정에서의 추락사고, 자재 낙하사고 문제 등 발생
	10.3 구조물 해체공사	잭서포트 설치/해체 작업	작업내용	잭서포트의 길이 조절 및 연결 클램프 체결, 방진 고무판의 상단 부착 등으로 고정·설치 또는 역순으로 해체하는 작업
			문제점	고중량 잭서포트로 인한 작업자 근골격계 부담 문제 등
	10.4 구조물 해체공사	옥탑층, 지상층, 지하층 해체	작업내용	상부 구조부터 하부 구조 순으로 해체·철거하는 작업
			문제점	옥탑층에 존재하는 구조적 특이점으로 인한 해체 어려움이 존재하고, 철거 장비 주변 상주 인력과 분진 억제를 위한 인력 소모 및 안전성, 효율성 문제 등이 발생
	10.5 구조물 해체공사	잔재물 수시반출	작업내용	해체된 잔재물을 현장에서 수거, 분류하여 운반하고 처리장으로 이송하는 작업
			문제점	잔재물을 엘리베이터 홀로 투하 시 낙하사고, 소음·진동·분진이 발생할 소지가 높고, 장시간 적재 시 구조물 하중으로 붕괴 위험이 존재함.
10. 구조물해체비계공사업 (비계공사)	10.6 일반비계 공사(강관)	작업발판 설치	작업내용	작업발판 고리를 장선에 체결하여 작업발판을 고정시키는 작업
			문제점	작업발판의 고리에 손가락 끼임 사고, 작업발판과 수평재 사이의 공간에 발빠짐 사고, 긴밀한 고정 부재로 인한 발판 뒤집힘 추락사고 문제 등이 발생
	10.7 일반비계 공사(시스템)	작업발판 설치	작업내용	모듈형 시스템 비계에 작업발판을 조립하는 작업
			문제점	작업발판의 고리에 손가락 끼임 사고, 작업발판과 수평재 사이의 공간에 발빠짐 사고 문제 등이 발생
	10.8 일반비계 공사(시스템)	안전난간 설치	작업내용	시스템 비계 수직재에 안전난간대를 설치하는 작업
			문제점	안전난간 미설치 또는 부실 설치로 인한 추락사고, 기존 개발된 난간대 기술 보편적 활용 한계 문제 등이 존재
	10.9 일반비계 공사(시스템)	벽이음 설치	작업내용	강관, 클램프, 앵커 및 벽 연결용 철물 등의 부재를 사용하여 비계와 영구 구조체 사이를 연결하는 작업
			문제점	작업자의 감에 의존한 시공(앵커 길이 미준수 등)으로 구조적 결함이 발생하고, 건물 외벽 마감재 시공 등으로 인해 해체된 벽이음재의 미복원으로 붕괴 위험이 존재
	10.10 일반비계공사 (강관/시스템)	보호망 설치	작업내용	철재 프레임이나 케이블 타이를 이용해 망을 수직부재에 고정하는 작업
			문제점	고소 작업 환경으로 인한 추락 사고, 자재 낙하 사고 문제 등이 발생

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
11. 실내건축 공사업	11.1 실내건축공사 (가설공사, 도배공사)	먹매김	작업내용	실내 벽체, 천장, 바닥 등 구조체 또는 마감재 시공 위치에 수평 수직을 맞춰 기준선을 표시하는 작업
			문제점	먹매김 작업에 대한 정확도 저하 및 편차 존재, 장기간의 작업시간 문제 등이 발생
	11.2 실내건축공사 (가설공사)	내부 수평비계 설치 및 해체	작업내용	실내 상부 작업을 위한 이동식 비계 또는 발판을 설치 및 해체하는 작업
			문제점	고소 작업의 위험성, 고중량의 사다리 받침부 및 아웃트리거로 인한 이동성 제한 문제 등이 발생
	11.3 실내건축공사 (미장공사)	콘크리트면 마무리 (견출)	작업내용	미장 전 바탕면을 청소하고 균열을 보수하여 모르타르의 부착력을 높이기 위한 작업
			문제점	작업자 판단과 육안에 의존한 바탕면 정리 및 크랙 보수로 품질의 일관성 저하 문제 등 발생
	11.4 집기 제작·설치 공사 (가구공사)	가구 현장 반입 및 적재	작업내용	가구를 시공 현장으로 운반한 후 설치 동선을 고려하여 지정된 위치에 적재하는 작업
			문제점	중량물 운반 및 상하차로 인한 작업자의 육체적 피로 문제 등이 발생
	11.5 집기 제작·설치 공사 (가구공사)	청소 및 보양	작업내용	시설물 보호와 마감 품질 유지를 위해 실내 벽면, 가구, 시설 등에 보양재를 설치하고 청소하는 작업
			문제점	고소 작업의 위험성(고소 창문 청소 등), 낙후된 장비와 방식, 폐기물 과다 발생 문제 등이 발생
12. 도장·습식 방수·석공사업 (습식공사)	12.1 일반미장공사 (벽체)	모르타르 혼합 및 반죽	작업내용	미장 작업에 사용될 재료(시멘트, 모래, 물, 혼화재료 등)를 정해진 배합비로 균일하게 혼합하는 작업
			문제점	작업자에 따른 배합비 임의 조정으로 인한 품질 저하(벽체 처짐 등), 인력이 직접 모르타르를 운반·혼합해야 하는 비효율성 문제 등이 발생
	12.2 미장모르타르공사 (바닥)	바탕면 정리 청소 및 크랙 보수	작업내용	바탕면을 청소하고 크랙 등의 균열을 보수하여 모르타르의 부착력을 높이는 등의 전처리 작업
			문제점	작업자 판단과 육안에 의존한 바탕면 정리 및 크랙 보수로 품질의 일관성 저하 문제 등이 발생
	12.3 일반미장공사 (벽체)	2차 미장, 마감 미장	작업내용	표면 평탄도를 맞춰 2차 미장 작업 진행 및 면처리를 위한 마무리 미장 작업
			문제점	열악한 작업환경, 장시간 작업으로 인한 작업자의 근골격계 질환 발생 문제 및 고령 작업자의 물리적 힘 부족으로 미장면 품질 저하 문제 등이 발생
	12.4 줄눈공사	줄눈 틀 설치/ 줄눈 컷팅	작업내용	콘크리트 타설 후 줄눈 위치에 줄눈틀 설치 또는 줄눈을 컷팅하는 작업
			문제점	고층 또는 접근성이 낮은 구간으로의 줄눈 타설 및 코킹재 운반이 어려워 작업성과 안전성 문제 발생 가능 및 수작업 줄눈 컷팅으로 인한 작업자 부담 및 소음 노출 문제 등이 발생
	12.5 내외장타일 붙임공사	떠붙임공법/ 압착공법	작업내용	타일 뒷면에 모르타르 도포 후 바탕면에 눌러 붙이거나, 바탕면에 모르타르 도포 후 타일을 눌러 붙이는 작업
			문제점	중량 타일 자재의 반복 운반 과정(밀바 사용)에서 작업자의 근골격계에 부담이 발생하고, 모르타르 비율에 따른 타일의 처짐 또는 미끄러짐 하자 문제 등이 발생
	12.6 쌓기공사	블록/콘크리트 벽돌 / 점토벽돌 쌓기	작업내용	블록·벽돌 등을 수직·수평을 맞추며 일정한 간격으로 정밀하게 쌓아올리는 작업
			문제점	수작업으로 수직·수평을 맞추는 반복 작업으로 인한 피로 누적 문제, 고소환경에서의 안전 위험 문제 등이 발생

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업	단위작업	세부 내용
12. 도장·습식 방수·석공사업 (방수공사)	12.7 시멘트계 방수공사	액체 방수 1차(페이스트) 2차(모르타르) 도막보강	작업내용	액체 방수재 페이스트로 1차 도포, 모르타르를 2차로 도포 후 벽과 바닥의 접합부에 방수층을 보강하는 작업
			문제점	작업자에 따른 방수제 혼합 비율 편차, 도포 두께 편차, 코너 시공 불량 등으로 인한 방수층 품질 저하 및 누수 문제 등이 발생
	12.8 아스팔트계 방수공사	경사끼움 스트립 및 부속재 설치	작업내용	수직 방습층과 바닥이 만나는 모서리에 경사끼움 스트립과 부속재를 설치하는 작업
			문제점	경사끼움 스트립은 설치 기준이 있음에도 모든 시공 지점의 적합 여부를 현장에서 확인하기 어려운 문제 등이 발생
	12.9 시트 방수 공사	방습재 접착(시공)	작업내용	시트형 방습재를 제조사가 지정한 접착제를 사용하여 바닥, 벽, 천장 등의 바탕면에 밀착되도록 시공하는 작업
			문제점	이형지 제거와 시트 부착을 동시에 진행해야 됨에 따라 발생하는 생산성 저하 등의 문제가 발생
	12.10 도막공사	바탕면 처리, 도막 도포 (1차, 2차)	작업내용	액상 방수재를 바탕면에 1차, 2차로 도포하여 균일한 두께의 방수층을 형성하는 작업
			문제점	방수재 배합 불량, 도포 순서 오류 등으로 인한 도막층 경화 불량, 들뜸, 방수 기능 저하 등의 하자 등이 발생
	12.11 복합방수공사	주차장 상판, 옥상 외부 노출 구간의 방수공사	작업내용	주차장 상판 또는 옥상 외부 노출 구간의 복합방수공로, 시트방수와 도막방수를 병행하는 작업
			문제점	담수 공간 확보가 어려운 부위에 대한 제한적인 품질 검사 시험 및 시공 중간 품질 확인이 어려운 문제 등이 발생
12. 도장·습식 방수·석공사업 (석공사)	12.12 건물외벽 등 석재공사 (앵커 긴결공법)	석재시공 골조타공 철물설치 고정앵커삽입	작업내용	건물 외벽에 금속 앵커와 철물을 이용하여 석재를 견고하게 고정하는 작업
			문제점	고중량 석재자재의 반복 이동 등으로 작업자의 근골격계에 부담이 가는 문제 등이 발생
13. 금속창호 지붕건축물공사업 (금속창호공사)	13.1 금속공사	강재벽체공사	작업내용	기초부 정리, 하부 프레임 설치, 강재 스터드 설치 및 패널 부착, 도장 및 마감으로 강재 벽체를 설치하는 작업
			문제점	고중량 강재 패널로 인해 시공 시 안전사고 발생 가능
	13.2 금속공사	난간공사	작업내용	앵커볼트 매립, 금속제 난간 용접 및 설치, 용접부 마감,도장 등의 작업으로 금속 난간을 설치하는 작업
			문제점	바닥 타공의 수작업으로 인한 생산성 저하, 도면과 시공 사이의 편차로 인한 재시공 문제 등이 발생
	13.3 창호 현장제작 및 설치	유리공사 창호공사 커튼월공사 도어공사	작업내용	창문ㆍ커튼월ㆍ도어에 대해 현장에서 유리 삽입 및 고정 등 현장 조립 및 설치 하는 작업
			문제점	현장 작업의 부담, 고소 작업으로 안전 위험, 중량물의 수직/수평 이동으로 인한 작업자 근골격계의 부담 등이 발생
	13.4 창호 공장 제작 후 설치	유리공사 창호공사 커튼월공사 도어공사	작업내용	공장에서 제작된 창문ㆍ커튼월ㆍ도어를 현장으로 반입하여 양중 및 설치, 고정 보양 등을 진행하는 작업
			문제점	고소 작업으로 안전 위험, 중량물의 수직/수평 이동으로 인한 작업자 근골격계의 부담 등이 발생
	13.5 창호코킹공사	창호코킹공사	작업내용	창틀과 벽체 사이의 틈을 실리콘 등으로 메워 외부의 물, 공기, 먼지 유입을 차단하는 기밀·방수 작업
			문제점	장기간 수작업, 실리콘이 파손되는 재료적 문제, 외부코킹 작업의 위험성 및 이의 누락에 의한 누수 문제 등이 발생

스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 단위 작업 및 문제점 설명

대업종	작업		단위작업	세부 내용
13. 금속창호 지붕건축물공사업 (지붕공사)	13.6 단열재 설치		지붕공사 단열재 설치	작업내용	지붕 하부 또는 상부에 단열재를 시공하는 작업
				문제점	고소작업의 안전사고 위험, 그라스울 등의 수분 흡수 및 비산, 자재 운반·고정 문제, 방수 관리 문제 등이 발생
	13.7 판금공사		판금설치	작업내용	설치면 정리, 브라켓 고정, 판금 체결, 이음부 및 코너 마감등을 통한 지붕 금속판 설치 작업
				문제점	고소환경에서 판금 작업 시 작업자 안전장구류 착용 확인 어려움, 단부 작업 난이도로 인한 효율성 및 안전성 문제가 발생
	13.8 빗물받이 및 홈통공사		지붕 마감 부위 확인/ 이음부 처리	작업내용	빗물받이와 홈통의 연결 부위를 현장에 맞게 제작·설치하고, 실리콘 등으로 이음부를 보강하는 작업
				문제점	고소 작업 위험성, 구조적 공극 발생과 성형기의 정밀도 부족으로 인한 누수 위험성, 시공 품질 확보 문제 등이 발생
	13.9 방수시트 붙이기		판금공사 플래싱 설치/ 철골경사지붕/ 콘크리트평지붕/ 지붕층 방수시트 붙이기	작업내용	바탕면 정리, 방수시트 부착, 겹침부 접합 등을 통해 지붕에 방수층을 형성하는 작업
				문제점	고소 작업 위험성, 방수시트 작업 시 상부 재단으로 인한 철가루 박힘, 시트 손상, 타 작업시 발생한 후레싱 조각 등으로 인한 품질 저하 문제 등이 발생
13. 금속창호 지붕건축물공사업 (건축물 조립공사)	13.10 자재 운반/인양		샌드위치 판넬/시멘트 보드 패널 공사 자재 운반 인양	작업내용	가공된 판넬/패널을 설치 위치로 운반하고 인양하는 작업
				문제점	판넬/패널 양중 시 와이어 배열 실수로 인한 자재 파손 위험, 큰 부피로 인한 양중 비효율성, 핸들링 및 설치 어려움 문제 등이 발생
	13.11 알루미늄 복합판넬 공사		이음부 처리 (볼팅, 실란트, 우레탄 등)	작업내용	알루미늄 복합판넬의 이음부를 볼팅, 실란트 및 우레탄폼으로 마감하는 작업
				문제점	고소 작업 위험성, 작업자에 따른 품질 편차, 실리콘 시공 부위에서의 누수 하자로 인한 재시공, 비·서리 등 기상 조건에 따른 시공 제한성 문제 등이 발생
	13.12 타공 부위, 접합부 등 가공 (우레탄 등)		샌드위치 판넬 가공/패널 공사 타공부위, 접합부 가공	작업내용	판넬 절단을 통해 판넬 설치 및 설치 중 생긴 타공 부위를 우레탄 등으로 충진하는 작업
				문제점	고소 작업 위험성, 작업자 숙련도에 따라 품질 편차, 오절단 시 재설치 필요로 인한 작업 효율 저하 문제 등이 발생
	13.13 클린 복합 패널 공사		자재운반/인양	작업내용	가공된 클린 복합 패널을 설치 위치로 운반하고 인양하는 작업
				문제점	클린 복합 패널은 부피가 크고 창 사이로 작업자가 양중된 자재를 받는 등 자재 반입의 유연성이 떨어지는 문제 등이 발생
	13.14 샌드위치 판넬공사		이음부 마감, 실란트 처리 등	작업내용	판넬 접합부 및 취약부위에 실란트를 충진하는 마감작업
				문제점	고소 작업 위험성, 신축성과 미감을 동시에 만족시키기 어려움, 실리콘이 찢어지거나 터지는 하자문제 등이 발생
14. 공통	14.1 건축 소운반	자재운반		작업내용	건축공종에 공통적으로 포함되는 작업이며 건설현장에서 필요한 자재를 지정된 위치까지 상하차 및 운반하는 작업
				문제점	고중량 자재들을 반복적으로 운반 및 상하차하는 과정에서 작업자의 근골격계에 부담이 가는 문제 등
	14.2. 토목 소운반	일반조경 식재공사		작업내용	식재 및 조경 자재 등 중량물을 현장 내에서 운반하는 작업
				문제점	반복적인 중량물 운반 작업은 작업자 근골격계 부담이 크나, 장비 단가가 높아 활용에 한계가 존재
	14.3 기계설비 소운반(양중)	모듈 등 고중량 양중 방법 검토 및 확인		작업내용	각종 자재/장비를 수직·수평으로 설치장소로 운반하는 작업
				문제점	설비자재의 공장제작 증가로 무거운 중량의 자재가 다수 반입되어 작업자 근골격계 부담이 크고 안전 사고가 발생
15 기타	상기 작업에 해당되지 않는 전문공사 작업

양식		현장맞춤형 스마트건설 유망기술 과제 제안

적용분야

※ 참고의 스마트건설 기술 중점 적용 전문공사 작업 코드과 단위 작업명 기입

과제명

※ 문제 해결방향, 적용기술이 명확히 이해될 수 있도록 작성

핵심 키워드

①

②

③

연구개발

필요성

□ ※ 제안 과제의 필요성을 적용 분야의 현안과 이슈, 문제점을 중심으로 작성

ㅇ

-

-

ㅇ

-

-

국내·외 동향

(유사과제 중복성 포함)

□ ※ 제안 과제와 관련된 정책동향, 기술동향, R&D 동향(유사과제 중복성 검토 포함)시장동향을 작성

ㅇ

-

-

ㅇ

-

-

연구개발목표 및 내용

□ ※ 연구개발목표를 정량적·정성적으로 구분하여 제시

ㅇ

-

-

□ ※ 구성기술별로 연구개발내용과 최종성과물 제시(연구기간 5년 이내, 연구비는 과제 선정 시 주요 평가지표이므로 합리적인 소요비용 제시)

ㅇ

-

-

ㅇ

-

-

ㅇ

-

-

기대효과

□ ※ 국가적 관점(경제적, 과학/기술적 효과), 건설산업 관점(신체부담 최소화, 품질 및 안전확보, 생산성 향상, 친환경, 인력대체, 해외진출 등)으로 구분하여 간략 제시

ㅇ

-

-

추진시기 및 소요예산

(단위: 억 원)
구분	’27	’28	’29	’30	’31	합계
구성기술1
구성기술2
구성기술3
구성기술4

※ 상기 양식을 활용하여 최대 3페이지 이내로 작성 요망